Kitsenduste väljaselgitamise tingimused

Kitsenduste väljaselgitamine toimub lähtuvalt Keskkonnaministri 14.08.2018 määruse nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“ (edaspidi määrus) §-de 27 ja 28 alusel.
Tingimuste väljastamise alus
Tingimuste esitamise kuupäev:
Tingimuste taotluse esitaja: 
Kitsenduste väljaselgitamise tellija
Ettevõtte nimi: 
Registrikood: 	
Kontaktaadress: 
Kontaktisik: 
E-post: 
Telefon:
Andmete esitaja (võib lisada mitu isikut, kes saavad andmeid esitada)
Asutus
Registrikood: 
Nimi:
Isikukood: 
Kontaktaadress: 
E-post:
Telefon:
Selgitatavad kitsendusi põhjustavad nähtused (Nähtused Lisas 1):
Kirjuta siia kitsendsute süsteemi lisatavad kitsendusi põhjustvate objekti tüüpide nimetused Lisast 1

Ruumiandmete määramise viis ja täpsus
1. Kitsenduste väljaselgitamine toimub mõõdistamise või kaardistamise teel määruse § 28 lg-tes 1 ja 2 toodud tingimustel. 
2. Mõõdistamisel kasutatav koordinaatide süsteem: L-EST 97
3. Mõõdistamise teel kitsenduste väljaselgitamisel lähtutakse katastrimõõdistamise täpsusest kus piiripunkti lubatud erinevus varasemast mõõdistusest on tiheasustusega aladel ± 0.1 m ja hajaasustusega aladel ± 0.35 m.
4. Kaardistamise teel kitsenduste väljaselgitamisel lähtutakse kaardistustingimustest mille järgi kaardistatud objekti plaaniline viga meetrites on kuni ± 2 m (ETAKis kuni ± 4 m).
Andmete esitamise vorming andmete esitamisel
1. Andmed on kitsendusi põhjustava objekti asukoha andmed ja objekti iseloomustavad tabelandmed ning toimiku andmed.
2. Ruumi ja tabelandmed esitatakse Esri SHAPE formaadis (DBF, SHP) või GeoJSON. Andmeid ei konverteerita teistesse formaatidesse.
3. Faili kodeering peab olema UTF-8.
4. Atribuutandmed (objekti iseloomustavad tabelandmed) esitatakse vastavalt andmestruktuurile, esitades kõik atribuudid, mis on objekti omanikule teada.
5. Esitatud andmed peavad vastama topoloogia üldreeglitele ning olema topoloogiliselt korrektsed. Joone otsad peavad kohtumispunktis olema kokku viidud, geomeetriad ei tohi sisaldada sõlmesid ning topeltpunkte.
6. Andmed laetakse üles kitsenduse süsteemi lehelt https://kitsendused.maaamet.ee 
7. Esitatud andmeid loetakse kitsendusi põhjustava objekti asukoha registreerimise avalduseks.
Andmestruktuur, failid ja andmete käsitlemine
Registreerimiseks esitatakse kõikide kitsendust põhjustava objekti omanikuomandis olevate kitsendusi põhjustavate objektide andmed (ehitised, tehnovõrgud), mis on kasutuses ja mille asukoht on määratud.

Maa-amet teostab järgmised tegevused all-olevas järjekorras andmete laekumisel
- Tervikandmebaasi uuendamisel:
1. Teostatakse andmete võrdlus eelmisel ja käesoleval korral esitatud andmete vahel, et selgitada välja muutunud ja lisatavad objektid. 
2. Kitsenduste süsteem asendab muutunud objektid kitsenduste kaardil ja lisab uued objektid.

- Uute objektide esitamisel:
3. Andmeuuendusel ainult uute objektide esitamisel imporditakse need KPOIS uute VID-ga

- Kustutatavate objektide esitamisel
4. Kustutatavad objektid võib esitada tekstfailina (.txt), milles igal real on kustutatav VID, ruumikuju ei edastata. Või kustutakse objektid käsitsi andmeedastaja poolt kitsendsute rakenduses.
5. Peale registreerimist saadab kitsenduste süsteem kitsendust põhjustava objekti omanikule registreerimise kinnituse.

Andmestruktuur
Välja nimi	Välja tüüp	Välja kirjeldus	Kohustuslikkus	
OBJEKT	VARCHAR2	Kitsendusi põhjustav objekt üldnimetus	KOHUSTUSLIK	
KPO_VID	VARCHAR2	KPOIS väline identifikaator  (määrab andmeesitaja)	KOHUSTUSLIK	
NAHTUSE_LIIK	VARCHAR2	Klassifikaator (Lisa 1 – Nähtus kood)	KOHUSTUSLIK	
KPO_NIMI	VARCHAR2	Objekti nimi (üldnime ei täideta) omaniku andmebaasis	VALIKULINE	
LIIK	VARCHAR2	Klassifikaator (Lisa 2 - Kood)	VALIKULINE	
ASUKOHT	VARCHAR2	Klassifikaator	KOHUSTUSLIK	
AVALDAMINE	VARCHAR2	Klassifikaator	KOHUSTUSLIK	
MOODUSTUSVIIS	VARCHAR2	Klassifikaator	KOHUSTUSLIK	
MOODISTAJA	VARCHAR2	Mõõdistuse teostaja	VALIKULINE	
MOODISTUSE_KPV	DATE	Vaikimisi kasutada andmete esitamise kuupäeva; 	KOHUSTUSLIK	
TAPSUSKLASS	NUMBER	Esitatud andmete suurim lubatud viga	KOHUSTUSLIK	
SEISUND	VARCHAR2	Klassifikaator	KOHUSTUSLIK	
	X,Y	Ruumiandmed joon, punkt, pindobjektina		

Klassifikaatorid
OBJEKT
KPO - kitsendusi põhjustav ruumiobjekt
KMA - kitsenduste mõjuala ruumiobjekt

ASUKOHT
VEEALUNE - kpo asub vee all
VEE_PEALNE - kpo paikneb vee kohal
MAAPEALNE - kpo asub maa peal
MAA_ALUNE - kpo asub maa all 
		
AVALDAMINE
AVALIK_WMS_VEKTOR - Andmeid on lubatud avaldada avalikes kaarditeenustes ja allalaadimisteenustes	
AVALIK_WMS - Andmeid on lubatud avaldada avalikes kaarditeenustes, allalaadimine pole lubatud

MOODUSTUSVIIS
MOODISTATUD - ruumikuju on määratud geodeetilise mõõdistuse tulemusel
KAARDISTATUD - ruumikuju on määratud aluskaartide alusel süsteemi väliselt
KOMBINEERITUD - ruumikuju on määratud mõõdistamise ja kaardistamise kombineerimisel
DIGITUD - ruumikuju on määratud KPOIS kaardirakenduses kliendi poolt ise joonistades
AEROLASERSKANEERITUD - ruumikuju on määratud aerolaserskanneerimise teel
SEOSTATUD - ruumikuju on üle võetud teistest riiklikes andmekogudes

SEISUND
KEHTIV - kpo on kasutuses ja õiguslikult kehtiv
PROJEKTEERITAV - kpo on projekteeritavas faasis, kasutusse võetakse tulevikus

Andmete esitamise intervall
Andmed esitatakse 90 päeva jooksul alates, uue objekti tekkimisest või andmete muutumisest.
Andmete avaldamine
Maa-amet võib andmeid avaldada kaardirakendustes, avalikus WMS teenuses ning väljatrükkidel. 

Tingimuste kehtivusaeg
Tingimused kehtivad 31.detsember.
Tingimused pikenevad automaatselt ühe aasta võrra juhul, kui tingimuste taotleja või nende väljastaja ei ole vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne tingimuste lõppemise tähtpäeva e-kirja teel teatanud teisele poolele tahtest esitada või määrata uued tingimused. Tingimuste automaatsete pikenemiste arv ei ole piiratud.

Tingimuste väljastaja	Tellija esindaja	
Maa-amet

 (digitaalselt allkirjastatud)	Ettevõtte nimi

(digitaalselt allkirjastatud)